|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Transmission Timings Report Week - 2****6/01/2025 - 12/01/2025** |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3) |

 |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stream | Service | **0-5 sec** | **5-10 sec** | **>10 sec** | **Total** | **% within 5 sec timing target** |
| **PLS** | **ldg** | 7565 | 9 | 9 | 7593 | 99.6% |
| **iitr** | 1532 | 38 | 39 | 1614 | 94.9% |
| **ctr** | 1571 | 27 | 6 | 1611 | 97.5% |
| **as** | 958 | 11 | 2 | 999 | 95.9% |
| **fitr** | 936 | 2 | 0 | 939 | 99.7% |
| **ptr** | 905 | 15 | 7 | 933 | 97.0% |
| **trt** | 788 | 8 | 7 | 807 | 97.6% |
| **smsfar** | 786 | 8 | 7 | 801 | 98.1% |
| **fbt** | 677 | 24 | 1 | 771 | 87.8% |
| **Super** | **fvs** | 666 | 2 | 1 | 681 | 97.8% |

 |  |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3) |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stream | Service | **10 sec + 0-5 sec /trans** | **10 sec + 5-10 sec /trans** | **10 sec + >10 sec /trans** | **Processing Incomplete** | **ELStag** | **Total** |
| **PLS** | **clntcomm** | 740 | 89 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| **eftrs** | 550 | 10 | 0 | 20 | 0 | 580 |
| **ascrpt** | 550 | 10 | 0 | 20 | 0 | 580 |
| **iitr** | 352 | 39 | 1 | 0 | 0 | 404 |
| **aslrpt** | 275 | 5 | 0 | 10 | 0 | 290 |
| **grpt** | 275 | 5 | 0 | 10 | 0 | 290 |
| **itcrpt** | 275 | 5 | 0 | 10 | 0 | 290 |
| **itlprpt** | 275 | 5 | 0 | 10 | 0 | 290 |
| **Super** | **ras** | 1 | 285 | 4 | 201 | 0 | 501 |
| **fvs** | 300 | 77 | 0 | 1 | 0 | 384 |

 |

 |

 |
|  |  |