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		Transmission Timings Report Week - 30
20/07/2026 - 26/07/2026




	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	0-5 sec
	5-10 sec
	>10 sec
	Total
	% within 5 sec timing target

	PLS
	ldg
	15217
	20
	1
	15431
	98.6%

	
	iitr
	1638
	101
	10
	1785
	91.8%

	
	ctr
	1682
	55
	0
	1744
	96.4%

	
	ptr
	1085
	6
	0
	1096
	99.0%

	
	fitr
	1047
	2
	0
	1049
	99.8%

	
	trt
	910
	12
	0
	928
	98.1%

	
	as
	561
	113
	138
	862
	65.1%

	
	smsfar
	793
	11
	0
	809
	98.0%

	
	fbt
	714
	34
	0
	752
	94.9%

	Super
	fvs
	424
	0
	0
	568
	74.6%



	










	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Processing Incomplete
	ELStag
	Total

	PLS
	iitr
	1227
	40
	0
	10
	0
	1281

	
	clntcomm
	155
	17
	0
	116
	0
	288

	
	trustannualreport
	148
	6
	0
	0
	0
	154

	
	trusttfnreport
	137
	4
	0
	0
	0
	141

	
	tpar
	82
	15
	2
	2
	0
	106

	
	grpt
	86
	3
	0
	1
	0
	90

	
	as
	62
	3
	0
	8
	0
	73

	Super
	ras
	0
	152
	2
	55
	0
	216

	
	fvs
	117
	2
	0
	14
	0
	133

	STP
	payevnt
	122
	14
	0
	33
	0
	169













	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Total
	% within 5 sec timing target

	STP
	payevnt
	3989
	1869
	589
	7072
	56.4%

	Super
	fvs
	17
	2
	93
	235
	7.2%

	
	sprmbracctx
	19
	11
	28
	66
	28.8%

	
	sprmbrinfo
	11
	9
	28
	61
	18.0%

	PLS
	clntcomm
	0
	0
	14
	16
	0.0%

	
	trt
	0
	2
	9
	11
	0.0%

	
	as
	2
	0
	4
	8
	25.0%

	
	trtami
	2
	0
	3
	5
	40.0%

	
	ptr
	0
	0
	1
	1
	0.0%
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