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		Transmission Timings Report Week - 32
3/08/2026 - 9/08/2026




	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)




	
	
	

	
	[image: ]

	
	
	

		Stream
	Service
	0-5 sec
	5-10 sec
	>10 sec
	Total
	% within 5 sec timing target

	PLS
	ldg
	27576
	23
	2
	27601
	99.9%

	
	ctr
	5813
	38
	0
	5863
	99.1%

	
	iitr
	4742
	144
	5
	4911
	96.6%

	
	fitr
	3831
	1
	0
	3833
	99.9%

	
	trt
	3600
	12
	2
	3616
	99.6%

	
	ptr
	3071
	4
	1
	3081
	99.7%

	
	smsfar
	2725
	3
	0
	2728
	99.9%

	
	fbt
	2589
	42
	0
	2633
	98.3%

	
	as
	1612
	432
	421
	2479
	65.0%

	Super
	fvs
	869
	3
	1
	873
	99.5%



	










	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Processing Incomplete
	ELStag
	Total

	PLS
	iitr
	2465
	40
	0
	0
	0
	2512

	
	trustannualreport
	550
	8
	0
	0
	0
	558

	
	clntcomm
	420
	92
	0
	0
	0
	514

	
	trusttfnreport
	423
	4
	0
	0
	0
	431

	
	ldg
	326
	16
	0
	0
	0
	343

	
	grpt
	313
	4
	0
	0
	0
	317

	
	ctr
	188
	17
	0
	0
	0
	206

	Super
	ras
	0
	0
	0
	322
	0
	322

	
	fvs
	221
	5
	0
	0
	0
	226

	STP
	payevnt
	213
	14
	0
	0
	0
	229













	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Total
	% within 5 sec timing target

	STP
	payevnt
	7720
	4429
	1113
	14485
	53.3%

	
	payevntrecon
	0
	0
	0
	300
	NaN

	Super
	fvs
	78
	0
	238
	475
	16.4%

	
	sprmbrinfo
	0
	0
	0
	191
	NaN

	
	sprmbracctx
	0
	0
	0
	152
	NaN

	PLS
	as
	11
	0
	0
	162
	100.0%

	
	ptr
	0
	0
	0
	62
	NaN

	
	clntcomm
	0
	0
	0
	54
	NaN

	
	trt
	0
	0
	0
	35
	NaN

	
	trtami
	0
	0
	0
	4
	NaN
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