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		Transmission Timings Report Week - 36
31/08/2026 - 6/09/2026




	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	0-5 sec
	5-10 sec
	>10 sec
	Total
	% within 5 sec timing target

	PLS
	ldg
	24166
	27
	1
	24197
	99.9%

	
	iitr
	2819
	105
	16
	2965
	95.1%

	
	ctr
	2879
	43
	2
	2935
	98.1%

	
	fitr
	2113
	1
	0
	2116
	99.9%

	
	as
	1286
	229
	245
	1787
	72.0%

	
	ptr
	1731
	4
	1
	1739
	99.5%

	
	trt
	1730
	0
	0
	1732
	99.9%

	
	smsfar
	1525
	18
	0
	1544
	98.8%

	
	fbt
	1464
	25
	0
	1491
	98.2%

	Super
	stic
	961
	3
	0
	964
	99.7%



	










	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Processing Incomplete
	ELStag
	Total

	PLS
	clntcomm
	639
	94
	0
	0
	0
	733

	
	ldg
	362
	30
	0
	0
	0
	394

	
	trustannualreport
	300
	5
	0
	0
	0
	309

	
	trusttfnreport
	241
	2
	0
	0
	0
	244

	
	grpt
	199
	0
	0
	0
	0
	199

	
	iitr
	180
	17
	0
	0
	0
	199

	
	tpar
	172
	13
	0
	0
	0
	190

	Super
	fvs
	230
	2
	0
	0
	0
	234

	
	ras
	0
	0
	0
	126
	0
	126

	STP
	payevnt
	272
	13
	0
	0
	0
	285













	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Total
	% within 5 sec timing target

	STP
	payevnt
	9329
	3477
	735
	14408
	64.8%

	
	payevntrecon
	0
	0
	0
	2
	NaN

	Super
	fvs
	174
	3
	2
	554
	31.4%

	
	sprmbrinfo
	0
	0
	0
	298
	NaN

	
	sprmbracctx
	0
	0
	0
	267
	NaN

	PLS
	as
	0
	0
	0
	420
	NaN

	
	clntcomm
	2
	0
	0
	36
	100.0%

	
	trtami
	0
	0
	0
	12
	NaN

	
	trt
	0
	0
	0
	2
	NaN
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