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		Stream
	Service
	0-5 sec
	5-10 sec
	>10 sec
	Total
	% within 5 sec timing target

	PLS
	ldg
	27611
	25
	2
	27644
	99.9%

	
	as
	3807
	149
	296
	4276
	89.0%

	
	iitr
	3865
	2
	1
	3869
	99.9%

	
	ctr
	3011
	14
	0
	3033
	99.3%

	
	smsfar
	2479
	30
	0
	2509
	98.8%

	
	fitr
	1782
	10
	3
	1796
	99.2%

	
	trt
	1653
	1
	0
	1658
	99.7%

	
	ptr
	1583
	1
	0
	1584
	99.9%

	
	fbt
	1385
	1
	0
	1386
	99.9%

	
	odrpt
	1144
	0
	0
	1144
	100.0%



	










	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Processing Incomplete
	ELStag
	Total

	PLS
	iitr
	4714
	17
	0
	0
	0
	4731

	
	as
	647
	106
	0
	1
	0
	755

	
	ldg
	494
	12
	0
	2
	0
	508

	
	clntcomm
	399
	17
	0
	0
	0
	416

	
	trustannualreport
	344
	12
	0
	0
	0
	358

	
	grpt
	307
	13
	0
	0
	0
	320

	
	tpar
	213
	1
	0
	0
	0
	214

	Super
	ras
	0
	0
	0
	239
	0
	239

	
	fvs
	208
	2
	0
	0
	0
	210

	STP
	payevnt
	357
	4
	0
	0
	0
	361













	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Total
	% within 5 sec timing target

	STP
	payevnt
	14598
	3202
	590
	19204
	76.1%

	
	payevntrecon
	0
	0
	0
	6
	NaN

	Super
	sprmbracctx
	10
	0
	0
	1399
	100.0%

	
	fvs
	165
	11
	0
	543
	30.4%

	
	sprmbrinfo
	20
	0
	0
	276
	100.0%

	PLS
	as
	38
	0
	0
	304
	100.0%

	
	clntcomm
	0
	0
	0
	72
	NaN

	
	trtami
	0
	0
	0
	25
	NaN

	
	trt
	0
	0
	0
	15
	NaN

	
	ptr
	0
	0
	0
	14
	NaN
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