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		Stream
	Service
	0-5 sec
	5-10 sec
	>10 sec
	Total
	% within 5 sec timing target

	PLS
	ldg
	37759
	91
	4
	37854
	99.7%

	
	as
	3505
	205
	226
	3950
	88.7%

	
	iitr
	3318
	3
	0
	3321
	99.9%

	
	ctr
	2506
	7
	0
	2541
	98.6%

	
	fitr
	1937
	0
	0
	1947
	99.5%

	
	trt
	1679
	3
	0
	1683
	99.8%

	
	ptr
	1622
	6
	0
	1635
	99.2%

	
	smsfar
	1496
	0
	0
	1496
	100.0%

	
	fbt
	1455
	5
	0
	1481
	98.2%

	
	odrpt
	1256
	1
	0
	1257
	99.9%



	










	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Processing Incomplete
	ELStag
	Total

	PLS
	iitr
	6096
	18
	0
	0
	0
	6120

	
	ldg
	664
	44
	0
	114
	0
	831

	
	ascrpt
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	aslrpt
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	eftrs
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	itlprpt
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	itcrpt
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	grpt
	507
	15
	0
	0
	0
	528

	
	clntcomm
	368
	1
	0
	0
	0
	369

	Super
	ras
	0
	0
	0
	327
	0
	327













	
			
	
	

		SBR2 External Vendor Testing Environment (EVTE3)
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		Stream
	Service
	10 sec + 0-5 sec /trans
	10 sec + 5-10 sec /trans
	10 sec + >10 sec /trans
	Total
	% within 5 sec timing target

	STP
	payevnt
	11575
	3450
	783
	16682
	69.4%

	
	payevntrecon
	0
	0
	0
	1
	NaN

	Super
	sprmbracctx
	0
	0
	0
	3357
	NaN

	
	fvs
	122
	5
	0
	493
	24.7%

	
	sprmbrinfo
	0
	0
	0
	190
	NaN

	PLS
	as
	0
	0
	0
	255
	NaN

	
	clntcomm
	0
	0
	0
	125
	NaN

	
	trtami
	0
	0
	0
	25
	NaN

	
	ptr
	0
	0
	0
	19
	NaN

	
	trt
	0
	0
	0
	5
	NaN
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